Приложение N 1

к постановлению

администрации

Владимирской области

от 18.10.2016 N 905

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=F534645C2A82C93BE326640F2DBBF4BA4B46F73219C5E3A7045B19A418BA2F5058D785ED61407D013533A014TBZ2G) администрации Владимирской области от 20.03.2017 N 243 в название приложения внесены изменения, действие которых [распространяется](consultantplus://offline/ref=F534645C2A82C93BE326640F2DBBF4BA4B46F73219C5E3A7045B19A418BA2F5058D785ED61407D013533A015TBZ6G) на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

НОРМАТИВЫ

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений администрации Владимирской области

от 27.12.2016 [N 1180](consultantplus://offline/ref=F534645C2A82C93BE326640F2DBBF4BA4B46F73219C5E2AF005C19A418BA2F5058D785ED61407D013533A017TBZ6G), от 20.03.2017 [N 243](consultantplus://offline/ref=F534645C2A82C93BE326640F2DBBF4BA4B46F73219C5E3A7045B19A418BA2F5058D785ED61407D013533A014TBZ2G))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Конструктивные особенности дома | Метод расчета нормативов расхода тепловой энергии | Норматив расхода тепловой энергии (Гкал на 1 куб. м) | |
| С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения |
| Закрытая система горячего водоснабжения | | | | |
| 1. | с неизолированными стояками и полотенцесушителями | расчетный | 0,0675 | 0,0650 |
| 2. | с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | расчетный | 0,0625 | 0,0600 |
| 3. | с изолированными стояками и полотенцесушителями | расчетный | 0,0625 | 0,0600 |
| 4. | с изолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | расчетный | 0,0575 | 0,0550 |
| Открытая система горячего водоснабжения | | | | |
| 5. | с неизолированными стояками и полотенцесушителями | расчетный | 0,0675 | 0,0650 |
| 6. | с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | расчетный | 0,0625 | 0,0600 |
| 7. | с изолированными стояками и полотенцесушителями | расчетный | 0,0625 | 0,0600 |
| 8. | с изолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | расчетный | 0,0575 | 0,0550 |