Приложение N 2

к постановлению

главы города Владимира

от 30.12.2008 N 4908

**НОРМАТИВ**

**ОТОПЛЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ**

**СИСТЕМАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ**

**ГРАЖДАН ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C26CF36BEFAB40FE081459C7AA9592AE0584CDB10C258DCD4A42B6BB22433524A80AA80E2E60E981D544C5f91FR) администрации города Владимира

от 18.08.2011 N 1987)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N группы домов | Конструктивные и технические параметры домов | Единица измерения | Норматив отопления равными долями в течение календарного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Год постройки - до 1958 г.;  материал стен - кирпич;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - до 3 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0189 |
| 2. | Год постройки - до 1958 г.;  материал стен - кирпич;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - от 4 до 6 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0165 |
| 3. | Год постройки - 1958 - 1999 гг.; материал стен - кирпич;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - до 3 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0194 |
| 4. | Год постройки - 1958 - 1999 гг.; материал стен - кирпич;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - от 4 до 6 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0135 |
| 5. | Год постройки - 1958 - 1999 гг.; материал стен - кирпич;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - от 7 до 10 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0179 |
| 6. | Год постройки - 1958 - 1999 гг.; материал стен - кирпич;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - свыше 12 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0144 |
| 7. | Год постройки - с 2000 г.;  материал стен - кирпич;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная; этажность - до 3 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0249 |
| 8. | Год постройки - с 2000 г.;  материал стен - кирпич;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - от 4 до 6 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0152 |
| 9. | Год постройки - с 2000 г.;  материал стен - кирпич;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - от 7 до 10 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0169 |
| 10. | Год постройки - с 2000 г.;  материал стен - кирпич;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - свыше 12 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0142 |
| 11. | Год постройки - 1958 - 1999 гг.; материал стен - панель;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - до 3 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0238 |
| 12. | Год постройки - 1958 - 1999 гг.; материал стен - панель;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - от 4 до 6 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0165 |
| 13. | Год постройки - 1958 - 1999 гг.; материал стен - панель;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - от 7 до 10 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0155 |
| 14. | Год постройки - 1958 - 1999 гг.; материал стен - панель;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - свыше 12 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0144 |
| 15. | Год постройки - с 2000 г.;  материал стен - панель;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - до 3 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0148 |
| 16. | Год постройки - с 2000 г.;  материал стен - панель;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - от 4 до 6 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0159 |
| 17. | Год постройки - с 2000 г.;  материал стен - панель;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - от 7 до 10 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0141 |
| 18. | Год постройки - с 2000 г.;  материал стен - панель;  кровля: мягкая, металлическая, шиферная;  этажность - свыше 12 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0178 |
| 19. | Дома пониженной капитальности; материал стен - шлакоблочные, деревянно-рубленые или брусчатые, сборнощитовые, каркасно-засыпные, глинобитные, саманные, каркасно-камышитовые и другие облегченные;  кровля: металлическая, шиферная; этажность - до 2 этажей | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения | 0,0260 |

Примечание:

при определении нормативов отопления учтены износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования до 50%, площадь ограждающих конструкций и окон.