Приложение N 1

к постановлению

главы города Владимира

от 30.12.2008 N 4908

**НОРМАТИВЫ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,**

**ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЖИЛЫХ ДОМАХ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ**

**ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА**

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CEDBB7D6A3FDA78C164F1640CC4B0DAB423173190872123D1FAB9B92C4547B1D5A8778D40BA2F5BFB7C78DBCz9R) администрации города Владимира

от 18.08.2011 N 1987)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа домов | Конструктивные и технические параметры домов | Единица измерения | Норматив, всего | В том числе | |
| холодное водоснабжение | горячее водоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жилые дома при пользовании из водозаборных колонок; этажность - до 2 этажей | куб. м/чел./месяц | 0,61 | 0,61 |  |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом; этажность - до 2 этажей | куб. м/чел./месяц | 1,06 | 1,06 |  |
| 3. | Жилые дома, оборудованные внутридомовыми уборными; этажность - до 2 этажей | куб. м/чел./месяц | 2,43 | 2,43 |  |
| 4. | Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, без ванн; этажность - до 4 этажей | куб. м/чел./месяц | 3,35 | 3,35 |  |
| 5. | Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, без ванн, с газопроводом; этажность - до 4 этажей | куб. м/чел./месяц | 3,65 | 3,65 |  |
| 6. | Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе; этажность - до 4 этажей | куб. м/чел./месяц | 4,56 | 4,56 |  |
| 7. | Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, ваннами с газовыми водонагревателями; этажность - до 5 этажей | куб. м/чел./месяц | 6,08 | 6,08 |  |
| 8. | Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, ваннами с быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором; этажность - до 5 этажей | куб. м/чел./месяц | 7,60 | 7,60 |  |
| 9. | Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками, душами; этажность - до 5 этажей; система теплоснабжения - открытая, закрытая | куб. м/чел./месяц | 7,0 | 3,96 | 3,04 |
| 10. | Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками, сидячими ваннами; этажность - до 9 этажей; система теплоснабжения - открытая, закрытая | куб. м/чел./месяц | 8,36 | 5,02 | 3,34 |
| 11. | Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками, ваннами длиной от 1500 мм и до 1700 мм с душами; этажность - до 16 этажей; система теплоснабжения - открытая, закрытая | куб. м/чел./месяц | 9,12 | 5,47 | 3,65 |
| Общежития | |  |  |  |  |
| 12. | Без душевых; этажность - до 6 этажей | куб. м/чел./месяц | 1,83 | 1,83 |  |
| 13. | С общими душевыми; этажность - до 9 этажей; система теплоснабжения - закрытая | куб. м/чел./месяц | 3,04 | 1,22 | 1,82 |
| 14. | С общими кухнями и блоками душевых на этажах; этажность - до 9 этажей; система теплоснабжения - закрытая | куб. м/чел./месяц | 4,87 | 2,13 | 2,74 |
| Полив | |  |  |  |  |
| 15. | Усовершенствованные покрытия, тротуары, газоны (поливочный сезон - 120 дней в году) | куб. м/кв. м/месяц | 0,076 | 0,076 |  |
| 16. | Приусадебные участки, теплицы (поливочный сезон - 150 дней в году) | куб. м/кв. м/месяц | 0,091 | 0,091 |  |
| 17. | Приусадебные участки, теплицы (поливочный сезон - 150 дней в году) при пользовании водой из водозаборных колонок без применения шлангов | куб. м/кв. м/месяц | 0,061 | 0,061 |  |
| Содержание животных | |  |  |  |  |
| 18. | Крупный рогатый скот | куб. м/1 голова/месяц | 1,52 | 1,52 |  |
| 19. | Лошадь | куб. м/1 голова/месяц | 1,52 | 1,52 |  |
| 20. | Свинья | куб. м/1 голова/месяц | 1,83 | 1,83 |  |
| 21. | Овца, коза | куб. м/1 голова/месяц | 0,76 | 0,76 |  |
| Частный автотранспорт | |  |  |  |  |
| 22. | Легковые автомобили (эксплуатация 240 дней) | куб. м/1 ед./месяц | 0,05 | 0,05 |  |
| 23. | Грузовые автомобили малого тоннажа (до 4 тонн) | куб. м/1 ед./месяц | 0,05 | 0,05 |  |
| 24. | Грузовые автомобили большого тоннажа, с прицепом, автобусы | куб. м/1 ед./месяц | 0,08 | 0,08 |  |
| 25. | Мотоцикл, мотороллер | куб. м /1 ед./месяц | 0,008 | 0,008 |  |

Примечание:

при определении нормативов водоснабжения учтен износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования до 50%.

Норматив водоотведения равен сумме нормативов холодного и горячего водоснабжения.

На комнаты общежитий с повышенным благоустройством распространяются нормативы в зависимости от степени благоустройства жилого помещения.